	(주)수엔지니어링&컨설팅		ISO 9001:2008 인증
주소 : (137-894) 서울 서초구 양재2동 246-4 서천빌딩5층 Tel : 02-568-1941~2 Fax : 02-568-1943 E-mail : waterenc@waterenc.com Web site : http://www.waterenc.com 대표자 : 안세영		Address : Seocheon Bldg. 5F, Yangjae2-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea Tel : 02-568-1941~2 Fax : 02-568-1943 E-mail : waterenc@waterenc.com Web site : http://www.waterenc.com President : Seoyoung Ahn

MICROCATⓇ-HT 고온 폐수 처리용 미생물제제
1. 용 도
MICROCAT‑HT는 고온 상태(thermophilic transition zone, 35°C ~ 43°C)에서 운영되는 생물학적 폐수처리장에 사용되는 미생물제제
2. 적 용
온난성 기후에서 고온의 폐수가 유입되는 생물학적 폐수처리장은 방류수질기준을 준수하기 어려움 고온에서의 처리장 운영은 비용 증가를 야기하며 시스템의 지속적인 오작동(처리수의 SS 증가, 미생물 변화에 의한 침강성 약화) 야기 MICROCAT‑HT는 고온 상태(thermophilic transition zone, 35°C ~ 43°C)에서 오염물질 제거능력이 우수한 엄선된 미생물을 조합 호기성 및 통성혐기성의 천연 미생물로 고온 상태에서 유기물 분해과 응집 등의 역할 수행 (펄프, 제지, 섬유 공장의 폐수 등)
3. 제품 특성
외관 함유물 미생물함량	베이지색, 입자성 분말 열내성 미생물 >3 x 109/gram 함유