	(주)수엔지니어링&컨설팅		ISO 9001:2008 인증
주소 : (137-894) 서울 서초구 양재2동 246-4 서천빌딩5층 Tel : 02-568-1941~2 Fax : 02-568-1943 E-mail : waterenc@waterenc.com Web site : http://www.waterenc.com 대표자 : 안세영		Address : Seocheon Bldg. 5F, Yangjae2-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea Tel : 02-568-1941~2 Fax : 02-568-1943 E-mail : waterenc@waterenc.com Web site : http://www.waterenc.com President : Seoyoung Ahn

MICROCATⓇ-AD 혐기성 소화조를 위한 미생물제제
1. 용 도
MICROCAT-AD는 미네랄과 비타민을 포함하는 미량영양소, 미생물, 효소의 혼합제 혐기성 시스템, 특히 혐기성 소화조의 생물학적 활성도를 높이는 역할 손상되고 효율이 저하된 소화조의 메탄생성과 활성도 회복
2. 적 용
혐기성 소화조에서는 발생하는 문제점 해결 소화효율 저하 : 과도한 산 생성에 의한 가스생산 저하 또는 중단 그리스 블랭켇 : 소화조 수표면에 불용성 물질이 축적되어 효율 저하 영양 불균형 : 주요 미량영양소의 부족에 의해 소화효율 저하 MICROCAT-AD는 미생물과 영양소를 포함하며 pH 완충효과 증대, Grease 분해 미생물공급, 그리고 다양한 영양소 공급에 의한 미생물 성장 환경 조성
3. 제품 특성
외관 함유물 포장	황갈색 분말 칼슘완충제, 통성혐기성 미생물, 유기·무기 영양소 11.3 Kg 플라스틱 용기, 100 Kg 화이버 용기