	(주)수엔지니어링&컨설팅		ISO 9001:2008 인증
주소 : (137-894) 서울 서초구 양재2동 246-4 서천빌딩5층 Tel : 02-568-1941~2 Fax : 02-568-1943 E-mail : waterenc@waterenc.com Web site : http://www.waterenc.com 대표자 : 안세영		Address : Seocheon Bldg. 5F, Yangjae2-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea Tel : 02-568-1941~2 Fax : 02-568-1943 E-mail : waterenc@waterenc.com Web site : http://www.waterenc.com President : Seoyoung Ahn

MICROCATⓇ-ST 화장실/정화조의 악취제거 및 활성제
1. 용 도
MICROCAT‑ST는 위생기구 및 급·배수설비의 악취제거와 세정을 위한 중화제, 악취제거제, 활성제가 혼합된 미생물제제 안전한 천연 박테리아를 포함하여 정화조의 활성도를 높이고 배수지 청결, 원활한 흐름을 유지한다.
2. 적 용
하·폐수에 포함된 그리스, 지방, 셀룰로스 등 관련 물질은 급배수설비와 정화조에서 고형화되어 축적 MICROCAT‑ST는 악취발생 화합물과 화장실 및 정화조에 축적되는 기타 물질의 분해를 촉진하고 가정용 화학제품의 악영향 배제 급배수설비 및 정화조의 청소, 펌프보수를 최소화하고 배수지의 흐름을 원활히 하여 유지비용 절감
3. 제품 특성
외관 함유물 포장	황백색, 미세 분말 미생물, 중화제, 계면활성제, 완충제, 효소 11.3 Kg 플라스틱 용기, 100 Kg 화이버 용기